(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-mar-13)-testing")
  (general
    (links 55)
    (no_connects 0)
    (area 168.2378 92.5314 202.075001 109.375)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 204)
    (zones 0)
    (modules 20)
    (nets 44)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal hide)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user hide)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.299999)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.9)
    (via_drill 0.5)
    (via_min_size 0.8)
    (via_min_drill 0.4)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.8)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (solder_mask_min_width 0.1)
    (aux_axis_origin 165 90)
    (visible_elements FFFFFC1F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 12615681)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask true)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory export/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +BATT)
  (net 2 /NRST)
  (net 3 /SENSOR_VDD)
  (net 4 /SWCLK)
  (net 5 /SWDIO)
  (net 6 /USART1_RX)
  (net 7 /USART1_TX)
  (net 8 GND)
  (net 9 N-0000010)
  (net 10 N-0000011)
  (net 11 N-0000012)
  (net 12 N-0000013)
  (net 13 N-0000014)
  (net 14 N-0000015)
  (net 15 N-0000016)
  (net 16 N-0000017)
  (net 17 N-0000018)
  (net 18 N-0000019)
  (net 19 N-0000020)
  (net 20 N-0000021)
  (net 21 N-0000022)
  (net 22 N-0000023)
  (net 23 N-0000025)
  (net 24 N-0000026)
  (net 25 N-0000027)
  (net 26 N-0000028)
  (net 27 N-0000029)
  (net 28 N-000003)
  (net 29 N-0000030)
  (net 30 N-0000031)
  (net 31 N-0000032)
  (net 32 N-0000033)
  (net 33 N-0000034)
  (net 34 N-0000035)
  (net 35 N-0000036)
  (net 36 N-0000037)
  (net 37 N-0000038)
  (net 38 N-0000039)
  (net 39 N-0000040)
  (net 40 N-0000041)
  (net 41 N-0000042)
  (net 42 N-0000043)
  (net 43 N-000009)
  (net_class Default "Tämä on oletuskytkentäverkkoluokka."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.9)
    (via_drill 0.5)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +BATT)
    (add_net /NRST)
    (add_net /SENSOR_VDD)
    (add_net /SWCLK)
    (add_net /SWDIO)
    (add_net /USART1_RX)
    (add_net /USART1_TX)
    (add_net GND)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000016)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000026)
    (add_net N-0000027)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-0000029)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-0000030)
    (add_net N-0000031)
    (add_net N-0000032)
    (add_net N-0000033)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-0000035)
    (add_net N-0000036)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000043)
    (add_net N-000009)
  )
  (module c_tant_B (layer F.Cu) (tedit 4D5D91C5)
    (at 174.7 97 270)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size B")
    (fp_text reference C9 (at 0 -1.9685 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 16µF (at 0 1.9685 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.524 0 270) (size 1.95072 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.524 0 270) (size 1.95072 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_B.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23GDS (layer F.Cu) (tedit 50911E03)
    (at 175.7 105.4)
    (descr "Module CMS SOT23 Transistore EBC")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value IRLML6402 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad S smd rect (at -0.889 -1.016) (size 0.9144 0.9144)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000022)
    )
    (pad G smd rect (at 0.889 -1.016) (size 0.9144 0.9144)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-0000016)
    )
    (pad D smd rect (at 0 1.016) (size 0.9144 0.9144)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 N-0000021)
    )
    (model smd/cms_sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.13 0.15 0.15))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_r (layer F.Cu) (tedit 5141C458)
    (at 196.6 107.3 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0.09906 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /SENSOR_VDD)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000041)
    )
    (model smd/resistors/R0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_r (layer F.Cu) (tedit 526CEDEC)
    (at 189.9 96.7 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0.4989 -0.0036 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0.09906 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-000003)
    )
    (model smd/resistors/R0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_r (layer F.Cu) (tedit 5141C458)
    (at 183.9 96.6 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0.09906 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 270) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /NRST)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 270) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (model smd/resistors/R0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MMA7660 (layer F.Cu) (tedit 526CEBEC)
    (at 198.1 102.8 180)
    (fp_text reference U1 (at 2.1 1.6 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MMA7660 (at 2.65 2.95 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 0.5 0 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.5 0 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /SENSOR_VDD)
    )
    (pad 4 smd rect (at 2 0 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.5 0 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000018)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.5 -3 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 N-0000040)
    )
    (pad 7 smd rect (at 2 -3 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000041)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.5 -3 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1 -3 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /SENSOR_VDD)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.5 -3 180) (size 0.3 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
  )
  (module LQFP48 (layer F.Cu) (tedit 4C433D64)
    (at 189 101.9)
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 0 -0.381) (layer Cmts.User))
    (fp_text value STM32L151C8 (at 0 0.381) (layer Cmts.User) hide)
    (pad 12 smd rect (at -4.09702 2.74828) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-0000020)
    )
    (pad 11 smd rect (at -4.09702 2.2479) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 N-0000039)
    )
    (pad 10 smd rect (at -4.09702 1.74752) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 N-0000038)
    )
    (pad 9 smd rect (at -4.09702 1.24714) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 8 smd rect (at -4.09702 0.7493) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at -4.09702 0.24892) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /NRST)
    )
    (pad 6 smd rect (at -4.09702 -0.24892) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 N-0000023)
    )
    (pad 5 smd rect (at -4.09702 -0.7493) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 N-0000025)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.09702 -1.24714) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000042)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.09702 -1.74752) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000043)
    )
    (pad 2 smd rect (at -4.09702 -2.2479) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 N-0000026)
    )
    (pad 1 smd rect (at -4.09702 -2.74828) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 48 smd rect (at -2.74828 -4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 47 smd rect (at -2.2479 -4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 46 smd rect (at -1.74752 -4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000036)
    )
    (pad 45 smd rect (at -1.24714 -4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 N-0000035)
    )
    (pad 44 smd rect (at -0.7493 -4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 N-000003)
    )
    (pad 43 smd rect (at -0.24892 -4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 N-0000034)
    )
    (pad 42 smd rect (at 0.24892 -4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000033)
    )
    (pad 41 smd rect (at 0.7493 -4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 N-0000032)
    )
    (pad 40 smd rect (at 1.24714 -4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 N-0000031)
    )
    (pad 39 smd rect (at 1.74752 -4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 N-0000030)
    )
    (pad 38 smd rect (at 2.2479 -4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 N-0000017)
    )
    (pad 37 smd rect (at 2.74828 -4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /SWCLK)
    )
    (pad 25 smd rect (at 4.09702 2.74828) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000019)
    )
    (pad 26 smd rect (at 4.09702 2.2479) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000037)
    )
    (pad 27 smd rect (at 4.09702 1.74752) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 N-0000018)
    )
    (pad 28 smd rect (at 4.09702 1.24714) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /SENSOR_VDD)
    )
    (pad 29 smd rect (at 4.09702 0.7493) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 N-0000013)
    )
    (pad 30 smd rect (at 4.09702 0.24892) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /USART1_TX)
    )
    (pad 31 smd rect (at 4.09702 -0.24892) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /USART1_RX)
    )
    (pad 32 smd rect (at 4.09702 -0.7493) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 N-0000014)
    )
    (pad 33 smd rect (at 4.09702 -1.24714) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-0000015)
    )
    (pad 34 smd rect (at 4.09702 -1.74752) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /SWDIO)
    )
    (pad 35 smd rect (at 4.09702 -2.2479) (size 0.8001 0.25146)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 36 smd rect (at 4.09702 -2.74828) (size 0.8001 0.24892)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.74828 4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 N-0000016)
    )
    (pad 14 smd rect (at -2.2479 4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 N-000009)
    )
    (pad 15 smd rect (at -1.74752 4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-0000010)
    )
    (pad 16 smd rect (at -1.24714 4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-0000011)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.7493 4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 N-0000012)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.24892 4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 N-0000027)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.24892 4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 N-0000028)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.7493 4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 N-0000029)
    )
    (pad 21 smd rect (at 1.24714 4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 N-0000040)
    )
    (pad 22 smd rect (at 1.74752 4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000041)
    )
    (pad 23 smd rect (at 2.2479 4.09702) (size 0.25146 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.74828 4.09702) (size 0.24892 0.8001)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
  )
  (module ABS25 (layer F.Cu) (tedit 514F4713)
    (at 178.8 98.9 270)
    (fp_text reference X1 (at 9 -1.9 360) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 32.768kHz (at 5.2 -1.8 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 1.3 0 270) (size 2 2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000042)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.3 -3.8 270) (size 2 2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000043)
    )
    (pad M1 smd rect (at 6.8 -3.8 270) (size 2 2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad M2 smd rect (at 6.8 0 270) (size 2 2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 526CFF2D)
    (at 170.8 97 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at 0 -1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value POWER (at 0 -1.905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +BATT)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY-6X1 (layer F.Cu) (tedit 526D01D5)
    (at 192.4 95.5)
    (descr "Connecteur 6 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DEBUG (at 0 2.159) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /NRST)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /SWDIO)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 GND)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /SWCLK)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /USART1_TX)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /USART1_RX)
    )
    (model pin_array/pins_array_6x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 173.9 100.7)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 27R (at 0 0.381) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000022)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_c (layer F.Cu) (tedit 516FD0AE)
    (at 196.4 101.3 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0.09906 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /SENSOR_VDD)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/C0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_c (layer F.Cu) (tedit 516FD0AE)
    (at 182.1 98 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7pF (at 0.09906 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000043)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 180) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/C0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_c (layer F.Cu) (tedit 516FD0AE)
    (at 179.3 98)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 7pF (at 0.09906 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000042)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/C0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_c (layer F.Cu) (tedit 516FD0AE)
    (at 193.1 106 225)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 0 225) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0.09906 0 225) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 225) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 225) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/C0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_c (layer F.Cu) (tedit 516FD0AE)
    (at 193.1 97.8 315)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 0 315) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0.09906 0 315) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 315) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 315) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/C0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0402_c (layer F.Cu) (tedit 516FD0AE)
    (at 184.9 97.8 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 0 45) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100nF (at 0.09906 0 45) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.44958 0 45) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +BATT)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.44958 0 45) (size 0.39878 0.59944)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/capacitors/C0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.27 0.27 0.27))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 173.9 102.7 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 0 -0.3175 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7µF (at 0 0.381 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 N-0000022)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 526CFF39)
    (at 170.8 104.1 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-0000021)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 526D01E3)
    (at 199.9 101.5 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 -1.905 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-0000021)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text JPA (at 184.7 107.4) (layer F.Cu))
  (gr_text 2013 (at 188.1 107.4) (layer F.Cu))
  (gr_text DOGLIGHT (at 180 95.1) (layer F.Cu))
  (gr_line (start 202 109) (end 169 109) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 202 94) (end 202 109) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169 94) (end 202 94) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169 109) (end 169 94) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 8) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.299999))
    (min_thickness 0.2)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.299999) (thermal_bridge_width 0.299999))
    (polygon
      (pts
        (xy 169 94) (xy 202 94) (xy 202 109) (xy 169 109)
      )
    )
  )
)
